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GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

1. ANTECEDENTES GENERALES: 

1.1 NOMBRE INICIATIVA

Nombre de la Iniciativa (El título o nombre es un enunciado que identifica el proyecto en su conjunto):



1.2 IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCION POSTULANTE 
	Nombre de la institución 
	N° RUT de la Institución 


	Domicilio institucional 
	Comuna 


	Nombre representante legal 

	RUT representante legal 


	Teléfono representante legal


	Correo electrónico representante legal

	Nombre responsable de la formulación


	RUT responsable de la formulación


	Teléfono responsable de la formulación

	Correo electrónico responsable de la formulación


	Declaro conocer y aceptar la normativa vigente que rige la presente postulación. Asimismo, me comprometo a que, en caso de ser beneficiada mi institución, tal como lo exige la ley y normativas vigentes, cumplir correctamente con la ejecución de la iniciativa de acuerdo con lo postulado, entregar correctamente las rendiciones financieras y hacer entrega de todos los medios de verificación de las actividades junto a un Informe Final de Ejecución. 
Declaro que toda la información y contenidos del presente formulario son íntegros y fidedignos y corresponde a antecedentes reales.


________________________________________
Nombre, firma y timbre representante legal


	

________________________________________
Nombre y firma responsable de la formulación






1.3 La presente convocatoria contempla proyectos estandarizados de instalación de Pórticos de Televigilancia con Lectura Automática de Placas Patentes y cámaras LPR.
La Municipalidad postulante no deberá formular, redactar ni diseñar técnicamente el proyecto. La postulación se realizará mediante:

-	Ingreso de antecedentes administrativos;
-	Selección del kit de inversión acorde a la modalidad de inversión correspondiente;
-	Selección de una de las dos alternativas disponibles en cada campo de caracterización;
-	Identificación geográfica del punto de instalación;
-	Incorporación de antecedentes objetivos de respaldo;
-	Aceptación de las condiciones de operación, mantención y ejecución;
-	Adjuntar los documentos obligatorios.

2. DESARROLLO DE LA INICIATIVA. 

2.1 MODALIDADES PARA FINANCIAR
Las Municipalidades podrán postular a la modalidad acorde a las características de su comuna. 

	MODALIDAD
	MONTOS A FINANCIAR
	LÍNEA
	DESCRIPCION Y PRODUCTOS A FINANCIAR

	1.Para comunas de la Región del Maule de hasta 12.000 habitantes:                   (Empedrado; Pencahue; Pelarco; San Rafael; Curepto; Vichuquen; Rauco; Hualañé; Licantén; Chanco; Pelluhue)
	$27.000.000.-
	                                                                                                      ACTIVIDADES DE SEGURIDAD MUNICIPAL
	Alternativa A:  2 Pórticos de 1 vía
Alternativa B: 1 Pórtico de  2 vías + 1 Pórtico de 1 vía
Alternativa C: 2 Pórticos de 2 vías                    Alternativa D:  Adquisición de set de  cámaras LPR ( de acuerdo al anexo técnico Punto 3).

	
	
	
	
	

	2.Para comunas de la Región del Maule con 12.001 hasta 25.000 habitantes: (Río claro; Romeral; Sagrada Familia; Villa Alegre; Yerbas Buenas; Retiro; Colbún)
	$37.000.000.-
	
	Alternativa A:   2 pórticos de 2 vías
Alternativa B:   3 pórticos de 1 vía
Alternativa C:   2 pórticos de 1 vía + 1 pórtico de 2 vías 
Alternativa D:   Adquisición de set de  cámaras LPR ( de acuerdo al anexo técnico Punto 3).
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3. Para las comunas de la Region del Maule con más de 25.001 habitantes:     (Constitución; San Clemente; Maule; Teno; Molina; Curicó ; Longaví; Parral; San Javier; Linares; Cauquenes; Talca)
	$47.000.000.-
	
	Alternativa A:  4 pórticos de 1 vía
Alternativa B:  2 pórticos de 2 vías + 1 pórtico de 1 vía
Alternativa C:  3 pórticos de 1 vía + 1 pórtico de 2 vías Alternativa D:   Adquisición de set de  cámaras LPR ( de acuerdo al anexo técnico Punto 3).
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





Especifique o señale, en el siguiente recuadro, la modalidad y alternativa a postular:

	Modalidad 
	Alternativa

	 
	 

	 
	 


2.2 ANTECEDENTES GENERALES DEL MUNICIPIO
Antecedentes del municipio que demuestren la capacidad para ejecutar la iniciativa que se presentará.
La selección de una u otra alternativa no otorgará mayor puntaje ni preferencia en la adjudicación. Ambas constituyen formas equivalentes de acreditar capacidad institucional para ejecutar la iniciativa. Seleccione la alternativa que mejor caracteriza el territorio. Marque con una su X opción

	
☐ Alternativa A — Municipio con capacidad instalada en seguridad

Esta alternativa sirve especialmente para municipios que ya tienen, por ejemplo, dirección de seguridad, central de cámaras, inspectores, patrullaje preventivo o experiencia previa con CCTV.

La Municipalidad cuenta con una unidad, departamento, dirección o equipo municipal encargado de materias de seguridad pública y/o prevención del delito, disponiendo de funcionarios que participan en la planificación, coordinación o ejecución de iniciativas de seguridad comunal. Asimismo, posee experiencia en la adquisición, implementación, administración o supervisión de equipamiento tecnológico y/o sistemas de televigilancia, y dispone de las capacidades administrativas y técnicas necesarias para desarrollar el proceso de contratación, supervisar la instalación de los pórticos y asegurar posteriormente su operación y mantención.


☐ Alternativa B — Municipio con capacidad técnica y administrativa para ejecutar la iniciativa

Esta alternativa sirve para municipios que no cuentan con Dirección de Seguridad o una gran central de televigilancia. Lo que acredita es la estructura municipal suficiente para comprar, instalar, recibir y sostener correctamente el producto.

La Municipalidad dispone de las capacidades institucionales necesarias para ejecutar la iniciativa mediante la participación coordinada de sus unidades administrativas y técnicas, tales como SECPLAN, Administración y Finanzas, Informática, Obras Municipales, Seguridad Pública u otras equivalentes. El municipio se encuentra en condiciones de desarrollar el procedimiento de contratación correspondiente, disponer de una contraparte técnica, supervisar la instalación y recepción del equipamiento, ejecutar o gestionar las habilitaciones que sean de su responsabilidad y asumir posteriormente la operación, conectividad, mantención y sostenibilidad de los pórticos instalados.




















1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.3 DE QUÉ SE TRATA EL PROYECTO: Seleccione la alternativa que mejor caracteriza el territorio. Marque con una su X opción:

	
i. TIPO DE PROBLEMÁTICA TERRITORIAL: 

Alternativa A — CONTROL DE ACCESO Y SALIDA COMUNAL

☐El punto corresponde a una vía estratégica de ingreso o salida de la comuna o de un centro poblado relevante, caracterizada por un flujo permanente de vehículos y ausencia o insuficiencia de sistemas automatizados de identificación vehicular.

Alternativa B — CONTROL DE CORREDOR Y RUTA DE DESPLAZAMIENTO

☐ El punto corresponde a una vía estructurante, corredor intercomunal o eje de alta circulación vehicular utilizado para el desplazamiento entre distintos sectores de la comuna y/o como potencial ruta de escape posterior a la comisión de delitos.

ii.  PRINCIPAL PROBLEMA DE SEGURIDAD ASOCIADO: Seleccione la alternativa que mejor caracteriza la necesidad comunal:

Alternativa A — SUSTRACCIÓN Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

☐ El territorio presenta problemáticas asociadas principalmente al robo de vehículos motorizados y a la circulación de vehículos con encargo por robo, requiriéndose fortalecer las capacidades para su identificación y detección oportuna.


Alternativa B — DELITOS COMETIDOS MEDIANTE O CONTRA VEHÍCULOS

☐ El territorio presenta problemáticas asociadas principalmente al robo violento de vehículos, robo de objetos desde vehículos y/o utilización de vehículos en la comisión de otros hechos delictuales, requiriéndose mejorar las capacidades de identificación, seguimiento y generación de evidencia.

iii. PRINCIPAL BRECHA DE SEGURIDAD: 

Alternativa A — DÉFICIT DE VIGILANCIA Y ALERTAMIENTO

☐ El sector presenta insuficiencia de dispositivos tecnológicos de vigilancia y sistemas automáticos de alerta que permitan detectar oportunamente vehículos de interés policial.

Alternativa B — DÉFICIT DE INFORMACIÓN PARA RESPUESTA E INVESTIGACIÓN

☐ El sector presenta insuficiencia de información vehicular objetiva que permita fortalecer la coordinación operativa, la investigación de hechos delictuales y la respuesta de las instituciones responsables de seguridad pública



iv. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Control preventivo de accesos: Perfil A
☐ La iniciativa busca fortalecer la vigilancia formal y el control territorial en un punto estratégico de ingreso o salida de la comuna mediante la incorporación de tecnología de lectura automática de placas patentes. La inexistencia o insuficiencia de sistemas automatizados de identificación vehicular constituye una brecha para la detección oportuna de vehículos de interés policial. La instalación del pórtico permitirá aumentar la cobertura tecnológica, generar información vehicular objetiva y fortalecer la capacidad preventiva y operativa de las instituciones competentes.

Control de corredores y apoyo investigativo: Perfil B
☐ La iniciativa busca fortalecer las capacidades de vigilancia, identificación y generación de información en un corredor estratégico de alta circulación vehicular utilizado para desplazamientos dentro o fuera de la comuna. La ausencia o insuficiencia de sistemas automatizados dificulta la identificación y trazabilidad de vehículos relacionados con hechos delictuales. La instalación del pórtico permitirá disponer de información objetiva para apoyar acciones preventivas, operativas e investigativas desarrolladas por las instituciones competentes.

v. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: 

Control de acceso y salida comunal: Perfil A
☐ La población beneficiaria directa corresponde a habitantes de la comuna y usuarios habituales del acceso o salida intervenida, que utilizan regularmente esta vía para desplazamientos laborales, educacionales, comerciales, familiares o de servicios. La instalación del pórtico LPR fortalece directamente las condiciones de vigilancia y control vehicular del principal punto de ingreso o salida del territorio, aumentando la capacidad de detección e identificación de vehículos asociados a situaciones de interés para la seguridad pública.

Control de corredor y ruta de desplazamiento: Perfil B
☐ La población beneficiaria directa corresponde a residentes, trabajadores, estudiantes, comerciantes, transportistas y demás usuarios habituales del corredor vial o ruta de desplazamiento intervenida, así como a personas pertenecientes a los sectores residenciales, comerciales o de servicios directamente conectados a dicha vía. La instalación del pórtico LPR permite fortalecer la vigilancia de un eje estratégico de desplazamiento vehicular, generando información útil para la prevención, identificación y seguimiento de vehículos relacionados con hechos de interés para la seguridad pública.




2.4 OBJETIVOS: Seleccione una alternativa. Marque con una X su opción:

	Objetivo General:  
Alternativa A — ENFOQUE PREVENTIVO
☐ Aumentar la cobertura de vigilancia formal y control vehicular en sectores estratégicos de la comuna mediante la implementación de tecnología automática de lectura de placas patentes.

Alternativa B — ENFOQUE OPERATIVO E INVESTIGATIVO
☐ Fortalecer la capacidad comunal e interinstitucional de detección, identificación y generación de información vehicular mediante la implementación de tecnología automática de lectura de placas patentes en puntos estratégicos de la comuna.



	
Objetivos Específicos: 

 ☐ Perfil A — Preventivo
· Implementar un punto permanente de captura e identificación automática de placas patentes en un sector estratégico de la comuna.
· Incrementar la capacidad tecnológica de vigilancia y detección vehicular disponible en el territorio.
· Fortalecer la coordinación entre el municipio y las instituciones de seguridad pública mediante la disponibilidad de información generada por el sistema.

☐Perfil B — Operativo e investigativo
· Implementar un punto permanente de captura de placas patentes y registro contextual de vehículos.
· Generar información útil para la identificación y trazabilidad de vehículos relacionados con hechos de interés policial.
· Fortalecer los mecanismos de coordinación y entrega de información entre la Municipalidad y las instituciones competentes en materia de seguridad pública.





2.5   RESULTADOS ESPERADOS: Seleccione una alternativa. Marque con una X su opción:
	
☐ Perfil A — Preventivo
· 100% de los pórticos contemplados en la iniciativa instalados, configurados y operativos en los puntos previamente aprobados, con capacidad efectiva para capturar e identificar automáticamente placas patentes y registrar información vehicular.
· Capacidad municipal de vigilancia vehicular fortalecida mediante la incorporación de nuevos puntos permanentes de monitoreo LPR, ampliando la cobertura tecnológica disponible en sectores estratégicos de la comuna.
· Mecanismo de coordinación establecido entre la Municipalidad y las instituciones competentes en seguridad pública para disponer, consultar y entregar oportunamente la información vehicular generada por los pórticos, conforme a los procedimientos y competencias institucionales aplicables.

☐Perfil B — Operativo e investigativo
· 100% de los pórticos contemplados en la iniciativa instalados, configurados y operativos, generando registros permanentes de placas patentes y registros visuales de contexto de los vehículos que transitan por los puntos intervenidos.
· Disponibilidad de registros vehiculares consultables que permitan identificar placas patentes y asociarlas a información de fecha, hora, ubicación y registro visual de contexto, facilitando la reconstrucción de desplazamientos y la trazabilidad de vehículos cuando sea requerida por las instituciones competentes.
· Procedimiento de coordinación y entrega de información implementado entre la Municipalidad y las instituciones competentes, definiendo responsables y mecanismos para la consulta, resguardo y entrega oportuna de registros generados por el sistema ante requerimientos asociados a hechos de interés para la seguridad pública.






3. FOCALIZACIÓN TERRITORIAL Seleccione la alternativa que mejor caracteriza el territorio. Marque con una su X opción:
	
i. Tipo de emplazamiento:

Alternativa A
☐ Acceso o salida principal de la comuna, localidad o centro urbano.

Alternativa B
☐ Corredor vial estratégico, conexión intercomunal o eje relevante de desplazamiento vehicular.


ii. Característica principal de los puntos

Alternativa A
☐ Alta circulación vehicular y relevancia estratégica para controlar movimientos de ingreso y salida.

Alternativa B
☐ Conectividad con diversos sectores y relevancia como corredor de desplazamiento o potencial ruta de escape.

iii. Ubicación exacta

· Punto 1 
              Nombre de vía o ruta:            __________________________________________________
              Intersección o referencia:     __________________________________________________
              Latitud:                                     __________________________________________________
              Longitud:                                   __________________________________________________


· Punto 2 
              Nombre de vía o ruta:            __________________________________________________
              Intersección o referencia:     __________________________________________________
              Latitud:                                     __________________________________________________
              Longitud:                                   __________________________________________________


· Punto 3 
              Nombre de vía o ruta:            __________________________________________________
              Intersección o referencia:     __________________________________________________
              Latitud:                                     __________________________________________________
              Longitud:                                   __________________________________________________


· Punto 4 
              Nombre de vía o ruta:            __________________________________________________
              Intersección o referencia:     __________________________________________________
              Latitud:                                     __________________________________________________
              Longitud:                                   __________________________________________________





· Punto 5 
              Nombre de vía o ruta:            __________________________________________________
              Intersección o referencia:     __________________________________________________
              Latitud:                                     __________________________________________________
              Longitud:                                   __________________________________________________


· Punto 6 
              Nombre de vía o ruta:            __________________________________________________
              Intersección o referencia:     __________________________________________________
              Latitud:                                     __________________________________________________
              Longitud:                                   __________________________________________________


· Punto 7 
              Nombre de vía o ruta:            __________________________________________________
              Intersección o referencia:     __________________________________________________
              Latitud:                                     __________________________________________________
              Longitud:                                   __________________________________________________


· Punto 8 
              Nombre de vía o ruta:            __________________________________________________
              Intersección o referencia:     __________________________________________________
              Latitud:                                     __________________________________________________
              Longitud:                                   __________________________________________________






1. 
2. 
3. 
3.1 
4. POBLACIÓN OBJETIVO Y DETALLE DE COBERTURA

4.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS: Para su cuantificación, según perfil de proyecto, se sugiere considerar:

1. Perfil A — Control de acceso y salida comunal
· flujo vehicular promedio del acceso, si existe información;
· población del sector urbano o localidades cuya conexión principal utiliza ese acceso;
· población comunal, sólo cuando pueda justificarse que el punto corresponde efectivamente al principal acceso/salida de la comuna.


2. Perfil B — Control de corredor y ruta de desplazamiento
· población de los sectores o localidades conectados por el corredor; 
· población residente en el área de influencia; 
· flujo vehicular de la vía; 
· usuarios de equipamientos relevantes asociados al corredor; 
· combinación de esas fuentes cuando técnicamente corresponda.


	1. Paridad de género: 

	N° Mujeres
	N° Hombres
	N° Total Beneficiarios

	 

	 
	 




	2. En la población objetivo hay personas de un pueblo originarios: SI____ NO____ (Marcar con una X)

	N° Mujeres
	N° Hombres
	N° Total Beneficiarios de Pueblos Originarios

	 

	 
	 




	3. En la población objetivo hay personas en situación de discapacidad: SI____ NO____ (Marcar con una X)

	N° Mujeres
	N° Hombres
	N° Total Beneficiarios en situación de discapacidad

	 

	 
	 




	4. N° de Beneficiarios indirectos esperados, desagregados en Mujeres y Hombres

	N° Mujeres
	N° Hombres
	N° Total Beneficiarios

	 

	 
	 





4.2 DETALLE DE COBERTURA: 

Tipo de intervención
Pórtico de Televigilancia con Lectura Automática de Placas Patentes —Camaras LPR.

Completar en base a información proporcionada en punto 3. 

Número de puntos de captura: _____.
Cobertura vehicular: una vía: _______       dos vías: ______
Cámaras:
· _____ cámara LPR/ANPR.
· _____ cámara de contexto.


5. ACTIVIDADES 

5.1 DETALLE DE LAS ACTIVIDADES: (Detalle cada actividad con todo lo solicitado)

	Detalle de las actividades que se realizarán para alcanzar los objetivos y resultados planteados. 
Especificar de qué se tratarán las actividades, indicando las funciones y horas del recurso humano, especificando uso de artículos, Gastos de Operación y Difusión. También deben ser coherentes con el cronograma y el presupuesto, incluyendo, según corresponda: actividad, descripción y planificación de la actividad, lugar de ejecución, número de horas y días del recurso humano en que se realizarán las actividades, y con los artículos, productos, servicios y otros, que se solicitarán en el presupuesto. 
 

Son inherentes a todos los proyectos, no se deben modificar. 

1.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA LPR

Producto: Pórticos de televigilancia LPR instalados, configurados y técnicamente operativos en los puntos aprobados.

Descripción de la actividad

Este componente comprende todas las acciones administrativas, técnicas y operativas necesarias para contratar, instalar y poner en funcionamiento los pórticos de televigilancia contemplados en la alternativa seleccionada por la Municipalidad.

La Municipalidad, a través de sus unidades técnicas y administrativas, deberá desarrollar el procedimiento de contratación pública correspondiente, utilizando las especificaciones técnicas y composición de los kits definidas por el Gobierno Regional del Maule.

Una vez adjudicado el proceso, se realizará la entrega de los puntos de instalación al proveedor, verificándose previamente que se encuentren disponibles las condiciones que son responsabilidad municipal, tales como fundaciones, suministro eléctrico, permisos y demás habilitaciones requeridas.

Posteriormente se efectuará el montaje de las estructuras, instalación de cámaras LPR y cámaras de contexto, gabinete, sistema de respaldo eléctrico, comunicaciones, protecciones, cableado, soportes y demás componentes contemplados en el respectivo kit.

Finalizada la instalación física, el proveedor deberá configurar los equipos y ejecutar pruebas de funcionamiento que permitan comprobar la correcta captura de placas patentes, generación de registros de contexto, funcionamiento de los sistemas eléctricos y de respaldo y comunicaciones internas del pórtico.

Actividades específicas

· Preparación del procedimiento de contratación conforme a las especificaciones técnicas entregadas por el Gobierno Regional.
· Publicación, evaluación, adjudicación y contratación del proveedor.
· Coordinación técnica con el proveedor adjudicado.
· Entrega de los puntos de instalación.
· Verificación de las condiciones previas de habilitación.
· Montaje de estructuras y elementos de soporte.
· Instalación de cámaras LPR y cámaras de contexto.
· Instalación de gabinete, UPS, switch, router, protecciones y cableado.
· Configuración y parametrización de los equipos.
· Pruebas técnicas de funcionamiento.
· Corrección de observaciones de instalación, cuando corresponda.
· Recepción provisoria o técnica de la instalación.

Recurso humano

La ejecución administrativa y supervisión del componente estará a cargo de funcionarios municipales, pudiendo participar:

· contraparte técnica del proyecto;
· unidad de Seguridad Pública;
· SECPLAN;
· unidad de Adquisiciones o Abastecimiento;
· unidad de Informática o Telecomunicaciones;
· Dirección de Obras Municipales u otra unidad técnica equivalente.

La participación de dichos funcionarios corresponderá a aporte propio municipal, desarrollándose dentro de su jornada ordinaria y durante las horas que resulten necesarias para la correcta ejecución del proceso.

La instalación material y configuración del sistema será realizada por el proveedor adjudicado y se encontrará comprendida dentro del valor de los respectivos kits.

Gastos asociados
Gastos de Operación / Sistema Tecnológico:
Kit Pórtico LPR de una vía y/o;
Kit Pórtico LPR de dos vías;
Set de cámaras de lectura de patentes (LPR),
según la modalidad y alternativa seleccionada.

No se contemplan honorarios adicionales financiados por FNDR para la gestión administrativa municipal.

Resultados a los que contribuye

· Totalidad de los pórticos financiados instalados, configurados y operativos.
· Incorporación de nuevos puntos permanentes de vigilancia y captura de información vehicular.
· Disponibilidad de capacidad tecnológica para identificación automática de placas patentes y registro contextual.


2.- OPERACIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA LPR

Producto: Sistema de captura y registro vehicular puesto en operación y mecanismo de gestión y coordinación institucional implementado.


Descripción de la actividad

Una vez recibidos conforme los pórticos o las cámaras de lectura de patentes (LPR), la Municipalidad se compromete a poner en funcionamiento el sistema y a establecer las condiciones operativas, técnicas y administrativas necesarias para el adecuado uso de la información generada por las cámaras LPR y las cámaras de contexto.

La actividad comprende la habilitación de los equipos para la captura permanente de información vehicular, verificando que los registros permitan identificar, según las capacidades técnicas del sistema, la placa patente, fecha, hora, ubicación del punto de captura y registro visual contextual del vehículo.

La Municipalidad deberá identificar a la unidad responsable de la administración del sistema y establecer un procedimiento interno para la consulta, resguardo y entrega de información.

Asimismo, se desarrollarán acciones de coordinación con Carabineros de Chile y/o las demás instituciones competentes en materia de seguridad pública, conforme a las atribuciones de cada organismo, para establecer mecanismos de solicitud, consulta o entrega de información generada por los pórticos cuando ésta resulte necesaria para fines preventivos, operativos o investigativos.

Actividades específicas

· Puesta en operación de la totalidad de los pórticos instalados o las cámaras de lectura de patentes (LPR)
· Verificación de captura automática de placas patentes.
· Verificación de fecha, hora y ubicación asociada a los registros.
· Verificación del registro visual de contexto.
· Identificación de la unidad municipal responsable de la administración del sistema.
· Definición de responsables municipales para la gestión de información.
· Elaboración o aplicación de un protocolo básico de operación.
· Coordinación con Carabineros de Chile y/o instituciones competentes.
· Definición del procedimiento para solicitud, consulta y entrega de registros.
· Gestión y entrega de información cuando ésta sea requerida conforme a las competencias institucionales correspondientes.
· Registro de las coordinaciones y requerimientos realizados durante la ejecución del proyecto.





Recurso humano: Participarán preferentemente:

· contraparte técnica municipal;
· encargado/a o funcionarios de Seguridad Pública;
· personal municipal encargado de televigilancia, cuando corresponda;
· funcionarios de Informática o Telecomunicaciones;
· otros funcionarios municipales necesarios para la operación del sistema.

La participación del recurso humano municipal corresponderá a aporte propio institucional, dentro de la jornada ordinaria y por el tiempo requerido para el funcionamiento y coordinación del sistema.

No se financiarán con cargo al FNDR honorarios para operadores del sistema.

Gastos asociados: 

El componente no contempla gastos adicionales distintos de aquellos incorporados en los kits.

Los gastos recurrentes posteriores, tales como:

· electricidad;
· planes de datos;
· SIM;
· conectividad;
· mantenimiento posterior a la garantía;

serán responsabilidad de la Municipalidad y no serán financiados mediante la presente iniciativa.

Resultados a los que contribuye
· Capacidad tecnológica municipal de vigilancia vehicular fortalecida.
· Registros vehiculares disponibles para consulta.
· Información de placa patente, fecha, hora, ubicación y contexto disponible conforme a las capacidades técnicas del sistema.
· Mecanismo de coordinación implementado entre la Municipalidad y las instituciones competentes.
· Procedimiento de consulta y entrega de información establecido.

3.- COMPONENTE 3 — TALLER DE SEGURIDAD Y VINCULACION COMUNITARIA

1. Objetivo y descripción de la actividad
Todas las iniciativas deberán contemplar la ejecución de talleres informativos y de capacitación dirigidos a dirigentes y miembros de juntas de vecinos, comités de seguridad, organizaciones comunitarias y otros actores locales, con el propósito de fortalecer los conocimientos en materia de prevención y seguridad pública, así como dar a conocer los objetivos, el funcionamiento, los alcances y los beneficios asociados a la implementación de pórticos de televigilancia y cámaras de lectura de patentes (LPR).
Las actividades deberán desarrollarse mediante charlas y talleres de carácter divulgativo, utilizando un lenguaje claro, sencillo y accesible, evitando tecnicismos innecesarios. Asimismo, podrán contemplar material audiovisual y recursos de difusión, tales como trípticos, folletos, carteles y material en formato digital, que faciliten la comprensión de la iniciativa por parte de la comunidad.
2. Contenidos mínimos
Los talleres deberán abordar, al menos, los siguientes contenidos:
a) Descripción y finalidad del sistema: explicación general de los pórticos de televigilancia y de las cámaras LPR, su propósito y su contribución a las acciones de prevención y seguridad pública.
b) Funcionamiento de la tecnología: nociones generales sobre el funcionamiento de las cámaras, los sistemas de monitoreo y el reconocimiento automático de placas patentes (ALPR), incluyendo sus capacidades y alcances técnicos, según corresponda.
c) Instituciones participantes y coordinación interinstitucional: funciones y ámbitos de colaboración del Gobierno Regional del Maule, la Subsecretaría de Prevención del Delito, las municipalidades, Carabineros de Chile y las organizaciones comunitarias, según corresponda.
d) Beneficios de la iniciativa: explicación de los beneficios asociados a la detección de vehículos con encargo vigente, de acuerdo con las capacidades del sistema y su interoperabilidad con las bases de datos oficiales de Carabineros de Chile. Asimismo, se deberá informar sobre la colaboración entre el Gobierno Regional del Maule y la Subsecretaría de Prevención del Delito, mediante SITIA, destacando las capacidades de interoperabilidad que habilita esta iniciativa.
e) Uso responsable de la información y protección de la privacidad: orientaciones generales sobre el tratamiento, uso y resguardo de la información generada por el sistema, de conformidad con la normativa vigente, promoviendo la confianza de la comunidad en el uso responsable de esta tecnología.
3. Responsabilidades y coordinación
La ejecución de esta línea de capacitación será coordinada entre el Gobierno Regional del Maule y la municipalidad beneficiaria.
La municipalidad deberá colaborar en la programación de los talleres, la convocatoria de los participantes, la coordinación de los espacios y el apoyo logístico necesario para su realización.
Las actividades serán impartidas por personal contratado o designado para estos efectos, según corresponda, que cuente con los conocimientos y las competencias necesarias para desarrollar los contenidos.
Cuando participe el proveedor del equipamiento, su aporte se limitará a los contenidos técnicos propios de la tecnología y su funcionamiento, sin perjuicio de las responsabilidades institucionales y de coordinación que correspondan al Gobierno Regional del Maule y a la municipalidad beneficiaria.
4. Actividades específicas
Para la correcta ejecución de esta línea, se deberán considerar las siguientes actividades:
· Coordinación entre el Gobierno Regional del Maule y la municipalidad beneficiaria para la programación de los talleres.
· Identificación y designación o contratación del personal responsable de impartir las capacitaciones.
· Definición de fechas, horarios y lugares de realización.
· Convocatoria de dirigentes, integrantes de organizaciones comunitarias y demás participantes.
· Preparación de los contenidos y materiales de apoyo.
· Ejecución de los talleres de capacitación y difusión comunitaria.
· Registro de asistencia de los participantes.
· Recopilación de fotografías y demás medios de verificación.
· Incorporación de los antecedentes que acrediten la ejecución de las actividades en el Informe Final de Ejecución (IFE).
5. Recurso humano
Se deberá disponer de un profesional contratado o designado para la ejecución de las capacitaciones, que cuente con los conocimientos y las competencias necesarios para desarrollar las actividades contempladas en esta línea.
6. Producto esperado y medios de verificación
Producto esperado: talleres de capacitación y difusión comunitaria en seguridad ejecutados, orientados a informar a la comunidad sobre los objetivos, el funcionamiento, los alcances y los beneficios de los pórticos de televigilancia y las cámaras de lectura de patentes (LPR).
Medios de verificación: registros de asistencia, fotografías, material de apoyo utilizado y demás antecedentes que permitan acreditar la ejecución efectiva de las actividades. Estos documentos deberán incorporarse al Informe Final de Ejecución (IFE).

Gastos asociados

La ejecución del componente de capacitación contempla el financiamiento de honorarios para el relator por un total de $2.000.000.

Los materiales necesarios para el desarrollo de los talleres deberán ajustarse a lo establecido en el respectivo Plan de Capacitación y a las disposiciones del Instructivo.


4. DIFUSIÓN DE LA INICIATIVA

Producto
Implementación del sistema de Pórticos de Televigilancia LPR informada a la comunidad, identificando el financiamiento otorgado por el Gobierno Regional del Maule.


Descripción de la actividad

El componente contempla acciones destinadas a informar a la comunidad sobre la implementación de la iniciativa de seguridad pública y la incorporación de nuevos sistemas tecnológicos de vigilancia vehicular en la comuna.

La difusión deberá identificar expresamente al Gobierno Regional del Maule como institución financiadora y deberá desarrollarse conforme al Manual de Difusión vigente.

Las acciones comunicacionales deberán centrarse en informar sobre el objetivo preventivo y de fortalecimiento de la seguridad pública de la iniciativa, evitando divulgar información técnica sensible que pueda afectar la operación o eficacia del sistema.

Podrán utilizarse medios digitales, radiales, escritos, gráficos o audiovisuales, dependiendo de la estrategia de difusión definida para la iniciativa.

Actividades específicas
· Elaboración del plan o programación de difusión de la iniciativa.
· Diseño del material comunicacional.
· Incorporación del nombre de la iniciativa y de la identificación institucional del Gobierno Regional del Maule.
· Validación del material conforme al Manual de Difusión.
· Producción del material de difusión.
· Publicación y/o distribución de los productos comunicacionales.
· Difusión institucional de la implementación de los pórticos.
· Obtención y archivo de medios de verificación de las acciones realizadas.

Recurso humano

La coordinación de la difusión será realizada por funcionarios municipales de:

· Comunicaciones;
· Seguridad Pública;
· contraparte técnica del proyecto;
· u otra unidad municipal equivalente.

Dicha participación constituirá aporte propio municipal.

Cuando corresponda, la producción de piezas gráficas, radiales, audiovisuales u otros productos podrá ser contratada conforme al presupuesto aprobado





Gastos asociados

El componente utilizará exclusivamente el monto de difusión previamente establecido para cada alternativa:

2% del costo total de la iniciativa.


Podrán financiarse, entre otros:

material gráfico;
placas informativas;
avisos radiales;
difusión digital en medio de cobertura regional;
piezas audiovisuales;
publicaciones;
pendones;
otros medios autorizados por las bases.

No se financiará merchandising.

Resultado al que contribuye

Comunidad informada respecto de la implementación de nuevos sistemas de seguridad.
Financiamiento del Gobierno Regional del Maule correctamente identificado.
Existencia de medios verificables de difusión de la iniciativa.


5.- CIERRE, RECEPCIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA

Producto

Sistema técnicamente recibido, bienes incorporados al patrimonio municipal y condiciones de continuidad operativa formalizadas.

Descripción de la actividad

Finalizada la implementación y comprobado el correcto funcionamiento del sistema, la Municipalidad deberá desarrollar las acciones administrativas y técnicas necesarias para efectuar el cierre de la iniciativa.

Se realizará la recepción técnica definitiva de los pórticos, verificando que la totalidad de los equipos y componentes comprometidos hayan sido entregados e instalados y que se encuentren en condiciones de operación.

Los bienes deberán ser incorporados al inventario municipal, registrándose sus principales antecedentes de identificación y ubicación.

La Municipalidad deberá mantener disponible la documentación técnica y administrativa correspondiente, incluyendo facturas, órdenes de compra, contratos, actas de recepción, fotografías, fichas técnicas, números de serie y demás antecedentes necesarios para acreditar la ejecución del proyecto.

Asimismo, se formalizará la responsabilidad municipal sobre la continuidad operativa del sistema, incluyendo energía eléctrica, conectividad, mantenimiento, reparaciones y demás gastos posteriores al término de las garantías correspondientes.

Finalmente, se elaborará el Informe Final de Ejecución y se realizará el cierre administrativo de la iniciativa.

Actividades específicas
· Inspección final de los pórticos instalados.
· Verificación de la totalidad de los componentes contemplados.
· Pruebas finales de funcionamiento.
· Levantamiento y corrección de eventuales observaciones.
· Recepción técnica definitiva.
· Registro de cámaras, equipos y demás bienes.
· Incorporación de los bienes al inventario municipal.
· Archivo de fichas técnicas y números de serie.
· Consolidación de medios de verificación.
· Formalización del compromiso de operación y mantención.
· Verificación de la ejecución del componente de capacitación.
· Elaboración del Informe Final de Ejecución.
· Rendición financiera de los recursos.
· Suscripción del acta de cierre de la iniciativa.
· 
Recurso humano

Participarán, según las competencias municipales:

· contraparte técnica;
· unidad de Seguridad Pública;
· Administración y Finanzas;
· Inventario;
· SECPLAN;
· Informática;
· y demás unidades responsables de la recepción y administración de bienes municipales.

La participación corresponderá a aporte propio municipal y se desarrollará dentro de las respectivas jornadas ordinarias.

Gastos asociados

No contempla nuevos gastos FNDR distintos de aquellos previamente financiados mediante los componentes anteriores.

Los gastos posteriores asociados a operación, mantención y sostenibilidad serán asumidos por la Municipalidad.


Resultados a los que contribuye
· 100% de los pórticos contemplados en la iniciativa recibidos y operativos.
· Equipamiento incorporado al inventario municipal.
· Componente obligatorio de capacitación debidamente ejecutado y acreditado.
· Condiciones de operación y mantención formalmente asumidas por la Municipalidad.
· Documentación técnica y administrativa disponible.
· Iniciativa técnica y financieramente cerrada.
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5.2 CRONOGRAMA O CARTA GANTT “ACTIVIDADES DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2026”
La Carta Gantt consiste en una matriz de doble entrada en donde en el eje vertical ordenamos las actividades y en el eje horizontal su secuencia y orden lógico en el tiempo. Las actividades se ordenan y distribuyen cronológicamente según la duración de cada una de ellas y según su ubicación lógica a lo largo del proyecto.

	
	AÑO 2026

	
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5
	MES 6
	MES 7
	MES 8
	MES 9
	MES 10

	ACTIVIDAD
	Semana
	Semana
	Semana
	Semana
	Semana
	Semana
	Semana
	Semana
	Semana
	Semana
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	1.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA LPR
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	2. OPERACIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA LPR
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	3. TALLER DE SEGURIDAD Y VINCULACION COMUNITARIA.
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	4. DIFUSIÓN DE LA INICIATIVA
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	5. CIERRE, RECEPCIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA
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Nota: La iniciativa debe ser programada y ejecutada dentro del año presupuestario 2026
6. PRESUPUESTO  

6.1 DETALLE PRESUPUESTO DE “ACTIVIDADES DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2026” Debe seleccionar el presupuesto correspondiente a su modalidad y señalar con una X alternativa a implementar.


[bookmark: _Hlk237862992]________Presupuesto Modalidad 1. 
	Marque con X
	Alternativa
	Configuración
	Valor gasto operacional
	Monto difusión
	Recurso Humano
	Costo total iniciativa

	☐
	A
	2 pórticos LPR de 1 vía, según especificaciones.
	$21.000.000
	$469.388
	$2.000.000
	$23.469.388

	☐
	B
	1 pórtico LPR de 1 vía + 1 Pórtico LPR de 2 vías, según especificaciones.
	$23.000.000
	$510.204
	$2.000.000
	$25.510.204

	☐
	C
	2 pórticos LPR de 2 vías, según especificaciones.
	$24.450.000
	$539.796
	$2.000.000
	$26.989.796

	☐
	D
	Adquisición set cámaras LPR  (Debe presentar una cotización Referencial)
	$20.000.000
	$448.979
	$2.000.000
	$22.448.979





	Marque con X
	Alternativa
	Configuración
	Valor pórticos
	Monto difusión
	Recurso Humano
	Costo total iniciativa

	☐
	A
	2 pórticos LPR de 2 vías, según especificaciones.
	$24.500.000
	$540.816
	$2.000.000
	$27.040.816

	☐
	B
	3 pórticos LPR de 1 vía, según especificaciones.
	$31.500.000
	$683.673
	$2.000.000
	$34.183.673

	☐
	C
	2 pórticos LPR de 1 vía + 1 Pórtico LPR de 2 vías, según especificaciones. 
	$33.350.000
	$721.429
	$2.000.000
	$36.071.429

	☐
	D
	Adquisición set  cámaras LPR (Debe presentar una cotización Referencial)
	$30.000.000
	$653.061
	$2.000.000
	$32.653.061


________Presupuesto Modalidad 2.






	Marque con X
	Alternativa
	Configuración
	Valor pórticos
	Monto difusión
	Recurso Humano
	Costo Total Iniciativa

	☐
	A
	4 pórticos LPR de 1 vía según especificaciones 
	$42.000.000
	$897.959
	$2.000.000
	$44.897.959

	☐
	B
	2 pórticos LPR de 2 vías + 1 Pórtico LPR de 1 vía según especificaciones 
	$35.000.000
	$755.102
	$2.000.000
	$37.755.102

	☐
	C
	3 pórticos LPR de 1 vía + 1 Pórtico LPR de 2 vías según especificaciones
	$44.000.000
	$938.776
	$2.000.000
	$46.938.776

	☐
	D
	Adquisición set  cámaras LPR (Debe presentar una cotización Referencial)
	$40.000.000
	$857.142
	$2.000.000
	$42.857.142


________Presupuesto Modalidad 3.



4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
8.1 
6.2 DETALLE PRESUPUESTO PARA CAMARA LPR. 

	DETALLE DEL TIPO DE ARTÍCULO O GASTO
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO ($)
	COSTO TOTAL ($)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	TOTAL GENERAL
	
	
	





	RESUMEN APORTES
	Monto Total $

	MONTO TOTAL SOLICITADO AL FNDR ($) GORE MAULE 2026
	$


	APORTES PROPIOS 
	$


	COSTO TOTAL PROYECTO $
	$




























[bookmark: _Hlk237864606]ANEXO 1
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 
DE NO TENER CUENTAS POR RENDIR CON ENTIDADES DEL ESTADO


En ____________________, a ____ de __________________ de 2026.



Yo, _____________________________________________________________________________________

Alcalde/representante legal de la Municipalidad de: ______________________________________________________________
 
Declaro que la institución a la cual represento actualmente no mantiene Rendiciones de Cuenta pendientes con organismos del Estado.  

Asimismo, declaro estar en conocimiento que la falsedad de una declaración jurada simple me haría incurrir en las penas establecidas en la ley.


								           _______________________________
[bookmark: _Hlk189559857]         Firma y timbre representante Legal












4. 
5. 
6. 
7. 
7.1 
7.2 


ANEXO 2
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
DE HABILITACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 


En ____________________, a ____ de __________________ de 2026.



Yo, ___________________________________________Alcalde/representante legal de la Municipalidad de: ______________________________________________________________
 
Declaro: 

Que, La Municipalidad se compromete a ejecutar, financiar y disponer oportunamente de la fundación requerida para instalar el equipamiento adquirido mediante la iniciativa denominada: _________________________________________________________________________________, con recursos distintos de los otorgados mediante la presente iniciativa.

Que, la Municipalidad se compromete a gestionar y financiar, con recursos propios o de terceros distintos de esta iniciativa, el empalme o suministro eléctrico requerido para la instalación del equipamiento.

Que, una vez instalado el equipamiento adquirido, mantendrá operativo el sistema; financiará energía eléctrica; financiará servicios de telecomunicaciones; financiará mantenciones preventivas y correctivas posteriores al período de garantía; mantendrá los equipos inventariados; mantendrá vigentes los protocolos de coordinación institucional; adoptará las medidas necesarias para evitar la obsolescencia o abandono del sistema.



								           _______________________________
       								             Firma y timbre representante Legal









ANEXO 3
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
DE HABILITACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 


En ____________________, a ____ de __________________ de 2026.



Yo, ___________________________________________Alcalde/representante legal de la Municipalidad de: ______________________________________________________________
 
Declaro: 

Que, La Municipalidad se compromete a ejecutar, financiar y disponer oportunamente de la fundación requerida para instalar el equipamiento adquirido mediante la iniciativa denominada: _________________________________________________________________________________, con recursos distintos de los otorgados mediante la presente iniciativa.

Que, la Municipalidad se compromete a gestionar y financiar, con recursos propios o de terceros distintos de esta iniciativa, el empalme o suministro eléctrico requerido para la instalación del equipamiento.

Que, una vez instalado el equipamiento adquirido, mantendrá operativo el sistema; financiará energía eléctrica; financiará servicios de telecomunicaciones; financiará mantenciones preventivas y correctivas posteriores al período de garantía; mantendrá los equipos inventariados; mantendrá vigentes los protocolos de coordinación institucional; adoptará las medidas necesarias para evitar la obsolescencia o abandono del sistema.



								           _______________________________
       								             Firma y timbre representante Legal








ANEXO N.º 4-A
CARTA DE COMPROMISO DEL ALCALDE
GESTIÓN DE AUTORIZACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN ESPACIOS PÚBLICOS

En ____________________, a ____ de __________________ de 2026.

Yo, ________________________________________________________, alcalde(sa) de la Municipalidad de ________________________________________________, en representación de dicha entidad edilicia, declaro mi compromiso de gestionar ante los organismos competentes las autorizaciones necesarias para la instalación del equipamiento contemplado en la iniciativa presentada al Concurso de Actividades Municipales de Seguridad FNDR 8% del Gobierno Regional del Maule, año 2026.
Para estos efectos, me comprometo a realizar las gestiones pertinentes ante_____________________________ (la Dirección de Obras Municipales, la Dirección de Vialidad, el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU), el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) u otros organismos competentes), según corresponda, con el objeto de obtener las autorizaciones necesarias para la instalación del equipamiento en los espacios públicos o bienes nacionales de uso público considerados en la iniciativa.
Asimismo, me comprometo a gestionar las autorizaciones correspondientes para cada uno de los puntos seleccionados y a presentar la documentación que acredite la obtención de dichas autorizaciones conjuntamente con el Informe Final de Ejecución (IFE), al momento de efectuar la rendición final del proyecto, de conformidad con las exigencias establecidas en las bases del concurso.
La presente carta se extiende para ser presentada como antecedente de la iniciativa postulada al concurso antes señalado.


                                                                                                                             _______________________________
       								             Firma y timbre representante Legal
 












ANEXO N.º 4-B
CARTA DE COMPROMISO DEL ALCALDE
GESTIÓN DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

                                                                             En ____________________, a ____ de __________________ de 2026.

Yo, ________________________________________________________, alcalde(sa) de la Municipalidad de ________________________________________________, en representación de dicha entidad edilicia, declaro mi compromiso de gestionar ante la compañía eléctrica correspondiente la factibilidad de suministro eléctrico necesaria para la instalación y funcionamiento del equipamiento contemplado en la iniciativa presentada al Concurso de Actividades Municipales de Seguridad FNDR 8% del Gobierno Regional del Maule, año 2026.

Asimismo, me comprometo a realizar las gestiones necesarias para obtener los certificados, autorizaciones o documentos que acrediten la factibilidad de suministro eléctrico en cada uno de los puntos seleccionados para la instalación del equipamiento.

Finalmente, me comprometo a presentar la documentación correspondiente, emitida por la compañía eléctrica respectiva, conjuntamente con el Informe Final de Ejecución (IFE), al momento de efectuar la rendición final del proyecto, de conformidad con las exigencias establecidas en las bases del concurso.
Se extiende la presente carta para los fines de acreditación del compromiso asumido por esta municipalidad en el marco de la iniciativa postulada.








                                                                                                                             _______________________________
       								             Firma y timbre representante Legal











ANEXO N.º 5
CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE CONEXIÓN AL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA COMUNAL
                                                               

  En ____________________, a ____ de __________________ de 2026.

Yo, ________________________________________________________, en mi calidad de director(a) de Informática o funcionario(a) municipal competente de la Municipalidad de ________________________________________________, certifico que se ha evaluado la factibilidad técnica para conectar e integrar el equipamiento contemplado en la iniciativa presentada al Concurso de Actividades Municipales de Seguridad FNDR 8% del Gobierno Regional del Maule, año 2026, al sistema de televigilancia comunal.
Al respecto, certifico que, de acuerdo con los antecedentes técnicos disponibles, existe factibilidad de conexión e integración del equipamiento al sistema de televigilancia comunal en cada uno de los puntos seleccionados en la iniciativa, considerando su compatibilidad con la infraestructura tecnológica existente y los requerimientos técnicos necesarios para su funcionamiento.

Se extiende el presente certificado para ser presentado como antecedente de la iniciativa postulada al concurso antes señalado.




Firma y timbre del director(a) de Informática o funcionario(a) municipal competente
Nombre: __________________________________
Cargo: ____________________________________
Municipalidad: _____________________________




















ANEXO TÉCNICO
KITS DE PÓRTICOS DE TELEVIGILANCIA LPR

Regla general: se entenderá por kit el conjunto completo de equipos, elementos estructurales, eléctricos, electrónicos, de comunicaciones, fijación, software, licencias, montaje, configuración y pruebas necesarios para dejar el pórtico físicamente instalado y operativo en forma local, sin comprender la construcción de su fundación, el costo de un nuevo empalme eléctrico ni la integración/conexión con la plataforma central de televigilancia.

1. KIT PÓRTICO DE TELEVIGILANCIA LPR PARA UNA VÍA
	N°
	Componente incluido
	Características técnicas mínimas
	Unidad
	Cantidad

	1
	Cámara LPR/ANPR
	Resolución mínima 4 MP. Video Full HD 1080p a 60 FPS mínimo, H.265. Obturador electrónico 1/50.000 o superior. Capacidad para lectura de al menos 1 carril. Lectura de vehículos a velocidades superiores a 150 km/h. IR integrado de al menos 35 m. Lente varifocal 8–32 mm. Salida nativa de datos JSON o XML. WDR. Slot SD/SDHC/SDXC. Protección IP67, IK10 y NEMA4X. Compatibilidad con analíticas de IA para marca, modelo y color.
	Unidad
	1

	2
	Cámara de contexto
	Resolución mínima 4 MP. FHD a 30 FPS o superior. ONVIF Perfil T. Soporte de cifrado mediante VPN IPsec AES-256. Lente varifocal motorizado 2,8–12 mm o rango superior. Operación entre -20 °C y 50 °C. IR de 200 m o equivalente. Tecnología DarkFighter o similar, con visión nocturna IR mínima de 50 m. Slot SD/SDHC/SDXC hasta 256 GB. WDR o equivalente. IP67. IK10. EIS. Analíticas de cruce de línea, intrusión y merodeo. NEMA4X cuando corresponda según condiciones ambientales.
	Unidad
	1

	3
	Poste y brazo  pórtico
	Poste tronco piramidal de acero galvanizado. Altura útil mínima de 6 m desde nivel de calzada. Brazo de 3 a 5 m. Refuerzo superior diagonal mediante cañería de acero de mínimo 1,5”. Capacidad de carga mínima de 100 kg en punta. Preparado para soportar cámaras, gabinete y accesorios.
	Unidad
	1

	4
	Sistema de anclaje del pórtico
	Placa base, pernos, tuercas, golillas, canastillo y demás elementos necesarios para fijar el poste a su fundación, dimensionados conforme al diseño estructural del pórtico.
	Set
	1

	5
	Soportes para cámaras
	Soportes, abrazaderas, adaptadores, brazos secundarios y elementos de fijación necesarios para instalar las cámaras sobre la estructura. Aptos para exterior y compatibles con los equipos ofertados.
	Set
	1

	6
	Gabinete exterior
	Gabinete de acero inoxidable, grado de protección mínimo IP66, apto para instalación exterior y para albergar UPS, router, switch, protecciones eléctricas y terminaciones de red. Instalación asociada al pórtico.
	Unidad
	1

	7
	Switch industrial
	Switch de grado industrial, compatible con los equipos integrantes del kit y con capacidad suficiente para la totalidad de dispositivos instalados en el pórtico. Apto para operación al interior del gabinete exterior.
	Unidad
	1

	8
	UPS
	Capacidad mínima 1.000 VA / 500 W. Autonomía mínima de 30 minutos para la carga correspondiente al sistema. Salida 220–240 V / 50 Hz. Mínimo 4 tomas.
	Unidad
	1

	9
	Sistema de comunicaciones
	Se deberá privilegiar:
- fibra óptica; enlace Ethernet; radioenlace o redes IP existentes. PPPoE. IP estática/dinámica. LAN 10/100 Mbps mínimo. Antenas y accesorios incluidos.
	Unidad
	1

	10
	Protecciones eléctricas
	Protecciones termomagnéticas y demás dispositivos de protección requeridos para cámaras, comunicaciones, UPS y equipos del gabinete.
	Set
	1

	11
	Sistema de puesta a tierra
	Elementos requeridos para protección y puesta a tierra del equipamiento, mediante barra Cooperweld, malla o solución técnicamente equivalente según las condiciones del lugar.
	Set
	1

	12
	Cableado eléctrico y de datos
	Conductores eléctricos, cables de datos, conectores, terminales, cajas, prensaestopas, canalizaciones, protecciones mecánicas y demás accesorios necesarios para interconectar todos los componentes del pórtico. Aptos para uso exterior cuando corresponda.
	Global
	1

	13
	Elementos de montaje y terminaciones
	Pernos, fijaciones, abrazaderas, conectores, sellos, terminales, cajas y cualquier elemento menor requerido para una instalación completa y segura.
	Global
	1

	14
	Montaje del pórtico y equipamiento
	Izaje y montaje de la estructura sobre la fundación previamente disponible; instalación del gabinete, cámaras, equipos, cableado, protecciones y accesorios. Incluye medios mecánicos, herramientas y personal especializado.
	Servicio
	1

	15
	Configuración y puesta en servicio local
	Configuración de cámaras, LPR, direccionamiento de equipos, router, switch y demás dispositivos. Verificación de lectura de patentes, captura de video, comunicaciones internas y funcionamiento eléctrico.
	Servicio
	1

	16
	Pruebas y recepción técnica
	Pruebas funcionales del sistema instalado, incluyendo verificación de cámaras, lectura LPR, video de contexto, respaldo UPS, comunicaciones internas y entrega de parámetros/configuración.
	Servicio
	1

	17
	Documentación técnica
	Manuales, fichas técnicas, identificación de equipos, números de serie, esquema básico de conexión y documentación necesaria para posterior integración del pórtico.
	Global
	1















2. KIT PÓRTICO DE TELEVIGILANCIA LPR PARA DOS VÍAS


	N°
	Componente incluido
	Características técnicas mínimas
	Unidad
	Cantidad

	1
	Cámara LPR/ANPR
	Resolución mínima 4 MP. Video Full HD 1920×1200 a 60 FPS mínimo, H.265. Obturador electrónico 1/50.000 o superior. Lectura de vehículos sobre 150 km/h. Capacidad mínima de lectura de un carril por cámara. IR mínimo ≥40 m m. Lente varifocal 8–32 mm. API/SDK + formatos abiertos. WDR. Slot SD/SDHC/SDXC. IP67, IK10 y NEMA4X. Compatibilidad con analíticas de marca, modelo y color.
	Unidad
	2

	2
	Cámara de contexto
	Resolución mínima 4 MP. FHD 60  FPS o superior. ONVIF Perfil T. VPN IPsec AES-256. Lente varifocal motorizado 2,8–12 mm o superior. -20 °C a 50 °C. IR 200 m o equivalente. DarkFighter o similar, IR mínimo 50 m. Slot SD/SDHC/SDXC hasta 256 GB. WDR. IP67. IK10. EIS. Analíticas de cruce de línea, intrusión y merodeo.
	Unidad
	1

	3
	Estructura de pórtico
	Poste tronco piramidal de acero galvanizado, altura útil mínima 6 m desde nivel de calzada, brazo dimensionado para cobertura de las dos vías, dentro del rango técnico establecido de 3 a 5 m cuando resulte aplicable. Refuerzo diagonal mínimo 1,5”. Capacidad mínima de carga de 100 kg en punta.
	Unidad
	1

	4
	Sistema de anclaje
	Placa base, canastillo, pernos, tuercas, golillas y elementos necesarios para fijación estructural del pórtico. Dimensionados de acuerdo con la estructura ofertada.
	Set
	1

	5
	Soportes para cámaras
	Soportes y accesorios necesarios para montar 2 cámaras LPR y 1 cámara de contexto, incluyendo fijaciones y adaptadores compatibles.
	Set
	1

	6
	Gabinete exterior
	Acero inoxidable. IP66 mínimo. Dimensiones suficientes para alojar las protecciones, UPS, router, switch y terminaciones correspondientes a los tres dispositivos de video.
	Unidad
	1

	7
	Switch industrial
	Switch industrial compatible y dimensionado para soportar simultáneamente las 3 cámaras, router y demás elementos de red asociados al pórtico.
	Unidad
	1

	8
	UPS
	1.000 VA / 500 W o superior. Autonomía mínima 30 minutos considerando la carga total del pórtico. 220–240 V / 50 Hz. Mínimo cuatro tomas.
	Unidad
	1

	9
	Router 5G/4G
	Bandas 5G 3,5 GHz y 4G LTE nacionales. Redundancia 3G/WAN. IEEE 802.11b/g/n. PPPoE. IP estática/dinámica. LAN 10/100 Mbps mínimo. Antenas y accesorios incluidos.
	Unidad
	1

	10
	Protecciones eléctricas
	Protecciones termomagnéticas y dispositivos necesarios para proteger los equipos del sistema. Dimensionadas para la carga total instalada.
	Set
	1

	11
	Sistema de puesta a tierra
	Elementos necesarios para la protección eléctrica mediante barra Cooperweld, malla o solución equivalente técnicamente determinada.
	Set
	1

	12
	Cableado eléctrico y de datos
	Todos los cables, conectores, terminales, cajas, canalizaciones, prensaestopas y accesorios requeridos para las dos cámaras LPR, cámara de contexto, gabinete y comunicaciones internas.
	Global
	1

	13
	Elementos de montaje y terminaciones
	Todos los elementos menores necesarios para una correcta instalación: fijaciones, pernos, abrazaderas, conectores, sellos, terminales y equivalentes.
	Global
	1

	14
	Montaje de pórtico y equipamiento
	Izaje y montaje sobre fundación previamente ejecutada. Instalación de 2 LPR, cámara de contexto, gabinete, switch, router, UPS, protecciones y cableado.
	Servicio
	1

	15
	Configuración y puesta en servicio local
	Configuración individual de ambas cámaras LPR, definición de zonas/carriles de lectura, cámara de contexto y dispositivos de comunicaciones. Comprobación de funcionamiento integral local.
	Servicio
	1

	16
	Pruebas y recepción técnica
	Comprobación individual de lectura de ambas vías, video de contexto, comunicaciones internas, funcionamiento de UPS, router, switch y elementos eléctricos.
	Servicio
	1

	17
	Documentación técnica
	Fichas, manuales, números de serie, esquema de conexiones, parámetros de configuración y antecedentes necesarios para su posterior incorporación a la plataforma regional.
	Global
	1




3. KIT ADQUISICIÓN CAMARAS LPR

	N°
	Componente incluido
	Características técnicas mínimas
	Cantidad

	1
	Cámara LPR/ANPR
	Resolución mínima 4 MP. FHD 30 FPS o superior. ONVIF Perfil T. VPN IPsec AES-256. Lente varifocal motorizado 2,8–12 mm o superior. -20 °C a 50 °C. IR 200 m o equivalente. DarkFighter o similar, IR mínimo 50 m. Slot SD/SDHC/SDXC hasta 256 GB. WDR. IP67. IK10. EIS. Analíticas de cruce de línea, intrusión y merodeo.
	Según proyecto

	2
	Soporte de montaje
	Soportes y accesorios necesarios para montar cámaras LPR incluyendo fijaciones y adaptadores compatibles.
	Según proyecto

	3
	Gabinete exterior
	Switch industrial compatible y dimensionado para soportar simultáneamente las 3 cámaras, router y demás elementos de red asociados al pórtico.
	Según proyecto

	4
	Switch industrial
	Switch industrial compatible y dimensionado para soportar simultáneamente las cámaras, router y demás elementos de red asociados a la estructura existente
	Según proyecto

	5
	Sistema UPS/respaldo
	1.000 VA / 500 W o superior. Autonomía mínima 30 minutos considerando la carga total del pórtico. 220–240 V / 50 Hz. Mínimo cuatro tomas.
	Según proyecto

	6
	Protecciones eléctricas
	Protecciones termomagnéticas y dispositivos necesarios para proteger los equipos del sistema. Dimensionadas para la carga total instalada.
	Según proyecto

	7
	Sistema de comunicaciones
	Se deberá privilegiar:
- fibra óptica; enlace Ethernet; radioenlace o redes IP existentes. PPPoE. IP estática/dinámica. LAN 10/100 Mbps mínimo. Antenas y accesorios incluidos.
	Según proyecto

	8
	Cableado y conectividad
	Todos los cables, conectores, terminales, cajas, canalizaciones, prensaestopas y accesorios requeridos para las dos cámaras LPR, cámara de contexto, gabinete y comunicaciones internas.
	Según proyecto



Las cámaras de lectura de patentes (LPR) podrán instalarse en infraestructura existente o habilitada para estos efectos, tales como postes metálicos nuevos, postes de alumbrado público, postes eléctricos pertenecientes a empresas distribuidoras, pórticos metálicos sobre calzadas, estructuras de semáforos, pasarelas peatonales y edificios municipales, entre otras estructuras técnicamente aptas. En el caso de infraestructura de propiedad de terceros, la instalación deberá contar con la autorización previa del propietario o del organismo competente, según corresponda.
Asimismo, la municipalidad deberá adoptar las medidas de seguridad y resguardo necesarias para proteger los equipos instalados, con la finalidad de prevenir robos, daños, actos vandálicos u otras situaciones que puedan afectar su integridad y funcionamiento.
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